Kableak estainuarekin era egokian elkartzeko metodoa. Klikatu hurrengo esteka bideoa ikusteko.

[Como SOLDAR CABLES con estaño. (reparar cables electricos rotos)](https://www.youtube.com/watch?v=o5gap3xzRR4)

1. Ikusi eta ikasi duzutenarekin 10 x 10 x10 cm neurriak dituen kubo bat eraiki ezazue 2.5mm2ko sekzioa duten kable zatiak erabiliz. Kubo onenak zeintzuk diren bozkatuko dugu guztion artean.
2. Lor itzazu 6 kable motz, gutxienez, diametro desberdinetakoak, hurrengo terminalak ertz askeetan muntatzeko modukoak.

Alikate krinpadora erabili beharko duzu zenbait kasutan.

Kablea eta terminalaren arteko juntura hodi termorretraktilaren bidez babes ezazu metala estali gabe gelditzen bazaizu.

